PROTOKÓŁ 

Spisany w dniu 26-04-2005 r. w Krośnie dotyczący uzgodnienia etapu 2 i 3 projektu budowlano wykonawczego p.n. “Regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 – 4+725              o łącznej długości 4,725 km na terenie miasta Krosna, woj. podkarpackie”. 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele (wg listy obecności): Towarzystwa Na Rzecz Ziemi, Społecznego Komitetu Obrony Rzek Podkarpackich, Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie, Inwestora, Jednostki Projektowej, Urzędu Miasta Krosna oraz użytkowników terenów przyległych do Lubatówki, w trakcie dokonania wizji w terenie ustalili: 

•	Etap 2 (km 1+588-2+700)

•	Km 1+600 – 1+632 – rejon ujęcia wody dla Krośnieńskich Hut Szkła – naprawa prawego nabrzeża koszami siatkowo – kamiennymi z obetonowaniem.
•	Km 1+710 – Inwestor wnioskuje o ujęcie w w projekcie zabezpieczenia wyrwy powstałej po ostatniej powodzi.
•	Km 1+900 – z uwagi na występujące na prawym brzegu skupiska roślin chronionych lub cennych (łuskiewnik, zawilec żółty, kopytnik) przedstawiciele organizacji ekologicznych wnoszą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonawstwa robót) 
•	Km 1+935 – 1+997 – poniżej mostu na ul. Podkarpackiej (w rejonie starego szpitala) przewiduje się wycinkę jedynie drzew nachylonych nad korytem rzeki oraz ubezpieczenie prawego brzegu koszami siatkowo – kamiennymi. Rosnący na prawym brzegu wiąz szypułkowy należy opalikować przed przystąþieniem do robót. Należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić rosnącego w sąsiedztwie najwiekszego klonu pospolitego na terenie miasta.
•	Km 2+029 – 2+100 – brzeg lewy powyżej mostu na ul. Podkarpackiej – ubezpieczenie brzegu koszami siatkowo – kamiennymi.
•	Km 2+024 – 2+084 -  brzeg prawy powyżej mostu na ul. Podkarpackiej – ubezpieczenie brzegu płytami JOMB
•	Km 2+084 – 2+110 – brzeg prawy – kosze siatkowo kamienne
•	Km 2+167 – 2+190 – brzeg prawy ubezpieczyć koszami siatkowo kamiennymi. 
Przedstawiciele oraganizacji ekologicznych wnioskują do Urzędu Miasta o umieszczenie w rejestrze pomników przyrody wierzby o wymiarach pomnikowych znajdującej się na lewym brzegu rzeki.
Na brzegu lewym, w miejscu występowania lepiężnika różowego, drogę technologiczną należy układać  bez naruszania terenu.  
•	Km 2+200 - ustalić właściciela nielegalnej kanalizacji na prawym brzegu, która powoduje powstanie osuwiska o długości ok. 10 m. Nalezy również wpisać do rejestru pomników przyrody dwie wierzby rozsnące na lewym brzegu.
•	Km 2+207 – 2+230 – brzeg lewy ubezpieczyć opaską z koszy siatkowo – kamiennych
•	Km 2+230 – 2+255 – Inwestor wnioskuje o zabezpieczenie wyrwy w lewym brzegu, która zagraża kanalizacji.
•	Km 2+255 – 2+266 – brzeg lewy ubezpieczyć opaską z koszy siatkowo – kamiennych
•	Km 2+342 – 2+390 - brzeg lewy ubezpieczyć opaską z koszy siatkowo – kamiennych
•	Km 2+400 -  należy zwrócić szczególną uwagę na rosnący tu klon polny. 
•	Km 2+409 – 2+446 – z uwagi na występujące miejsca siedliskowania zimorodka, pliszki górskiej oraz strzyżyka odstępuje się od ubezpieczenia prawego brzegu.
•	Km 2+458 – 2+508 – (w rejonie kościoła) brzeg prawy ubezpieczyć opaską z koszy siatkowo – kamiennych. Podczas wykonawstwa robót zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić rosnącego w tym rejonie wiązu polnego. 
•	Km 2+568 – 2+593 - brzeg lewy ubezpieczyć opaską z koszy siatkowo – kamiennych ze zwróceniem szczególnej uwagi na rosnący jesion.
•	Km 2+600 – nalezy usunąć zniszczoną podporę pod nieczynny wodociąg.
•	Km 2+593 – 2+605 – ubezpieczenie brzegu prawego koszami siatkowo – kamiennymi.
•	Km 2+605 -  2+633 – odstępuje się od ubezpieczenie brzegu prawego – pozostawić w stanie naturalnym.
•	Km 2+615 – 2+639 – brzeg lewy umocnienie płytami JOMB.
•	Km 2+670 – 2+695 – w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej przedstawiciel Zarządu Osiedla oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych wnioskują o umocnienie lewego brzegu.

•	Etap 3 (km 2+700 – 4+725)

•	Km 2+698 – 2+728 - brzeg lewy ubezpieczyć opaską z koszy siatkowo – kamiennych. Podczas wykonawstwa robót należy zwrócić szczególną uwagę na skupisko wiązów polnych na lewym brzegu
•	Km 2+770 – 2+828 - odstępuje się od ubezpieczenie brzegu prawego. Należy ustalić właściciela wylotu kanalizacji znajdującego się w tym rejonie.
•	Km 2+803 – 2+808 – odstępuje się od umocnienia brzegu lewego płytami JOMB.
•	Km 2+868 – 2+896 -  odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 2+910 – 2+935 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 2+935 – 2+950 - odstępuje się od umocnienia brzegu prawego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 2+981 – 3+107 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 2+995 – 3+118 - odstępuje się od umocnienia brzegu prawego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+132 – 3+177 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+132 – 3+177 - odstępuje się od umocnienia brzegu prawego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+188 – 3+205 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+226 – 3+270 – rejon ujścia potoku Badoń – z uwagi na zagrożony podmyciem odcinek kanalizacji brzeg prawy należy ubezpieczyć koszami siatkowo – kamiennymi a lewy płytami JOMB. 
Dwie wierzby rosnące na lewym brzegu należy pozostawić a także wpisać je do rejestru pomników przyrody.. 
•	Km 3+310 – 3+336 – odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi 
•	Km 3+342 – 3+370  - rejon osuwiska przy działce budowlanej - brzeg prawy umocnić koszami siatkowo kamiennymi a koryto w miejscu łuku poszerzyć – bez umacniania lewego brzegu płytami JOMB.
•	Km 3+405 – 3+453 – brzeg prawy – umocnić koszami siatkowo – kamiennymi, a brzeg lewy poszerzyć – bez umacniania go.
•	Km 3+600 – 3+625 – brzeg lewy – (rejon powstałej po powodzi wyrwy) przedstawiciele organizacji ekologicznych wnioskują o zabezpieczenie wyrwy za pomocą kierownic z bali drewnianych.
•	Km 3+496 – 3+523 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	km 3+531 – 3+597 - odstępuje się od umocnienia brzegu prawego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+602 – 3+632 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+672 – 3+688 - odstępuje się od umocnienia brzegu prawego koszami siatkowo kamiennymi 
•	Km 3+742 – 3+760 - odstępuje się od umocnienia brzegu lewego koszami siatkowo kamiennymi
•	Km 3+769 – 3+788 – rejon poniżej mostu na ul. Słonecznej – brzeg prawy – zabezpieczyć koszami siatkowo – kamiennymi a brzeg lewy – pozostawić w stanie naturalnym.
•	Km 3+802 – 3+826 – teren powyżej mostu – brzeg prawy zabezpieczyć koszami siatkowo – kamiennymi – brzeg lewy pozostawić bez umocnień.
•	W pozostałym km t.j. od  3+826 do km 4+725 (koniec odcinka projektowego) – odstępuje się całkowicie od regulacji potoku Lubatówka  t.j. od umocnienia 20 odcinków  prawo i lewobrzeżnych za pomocą koszy siatkowo kamiennych.

Uwagi ogólne dotyczące wykonywania robót budowlano – montażowych:

•	Roboty wykonywać w terminie od 15 sierpnia do 1 marca z uwagi na okresy gniazdowania ptaków i tarła ryb.
•	Droga technologiczna, służąca do dowozu materiałów może być ułożona jedynie na lewym brzegu Lubatówki – bez naruszania istniejącego terenu.
•	Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie (bez udziału maszyn, które mogły by pracować w wodzie)
•	Podawanie materiałów budowalnych na brzeg prawy należy wykonywać dźwigiem lub taśmociągiem.   

Na tym protokół zakończono.

									Protokołował:
									Krzysztof Gwizdak.